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生产可视化设备采购项目
项目需求描述
[bookmark: _Toc8558]1 项目背景
本项目旨在提升生产可视化的监控能力，通过视频监控和智能分析满足用户对视频监控的基础管理、基础应用和智能应用的需求。可视化监控摄像机及智能存储设备对生产可视化数据进行存储及数据分析，预留对接MES等生产要素监控接口，实现后续生产可视化精细管理。
[bookmark: _Toc20439]2 采购清单
[bookmark: _Toc4172]2.1商品型号及参数
	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	参数要求

	1
	前端产品-云台摄像机
	海康威视
	DS-2DY5432DW-DQ
	台
	100
	400万32倍双光自纠偏云台
400万像素，支持2560 × 1440分辨率
焦距：5.5mm~176mm，32倍光学变倍，16倍数字变倍
超低照度彩色：0.005Lux@（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
传感器类型：1/2.8"Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远）
垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远）
对角视场角：68.42。~2.6°(广角~望远）
补光灯类型：红外850nm补光，白光补光
补光灯距离：白光100m
红外150m
水平范围：0~360°连续旋转
垂直范围：+90°~-90°
水平速度：0.1°~200°/s
垂直速度：0.1°~50°/s
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：主码流：H.264，H.265
子码流：H.264，H.265，MJPEG
三码流：H.264，H.265，MJPEG
宽动态：支持真宽动态
电流及功耗：AC：24 V ± 25%
DC：36 V ± 25%
45 W max (其中：运动最大10W，补光最大6.4W)
RS-485：半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
防护：IP66，TVS 6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB汀17626.5四级标准

	2
	后端产品-智能存储
	海康威视
	iDS-AK70648R-X
	台
	1
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：24GB(可扩展至64GB)
系统盘：1x240GB SSD(后置）
数据盘：1x960GB SSD (数据存储）
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
其他接口：lxCOM，2xUSB2.0(前置），2xUSB3.0(后置），lxVGA(前置），lxHDMI(后置）
整机电源：1200W，1+1冗余电源
8TB容量硬盘48块，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘，CMR传统磁记录
传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丟帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W)：8.0W
缓存：256MB
标称容量：8TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
与原上飞系统兼容


[bookmark: _Toc8529]2.2服务要求
(1) 所有设备均具备相关国家强制认证。
(2) 交货时间：合同生效后2周内设备到货签收。					
(3) 交货地点：上海浦东。
(4) 项目实施：设备到货后2周内完成部署实施。
(5) 人员及安装调试：设备产品需派专业技术服务工程师现场安装，包含强弱线缆安装连接。设备实施所需配电设施、线材、装饰材料、室外立杆等均由设备供应商提供。
(6) 设备及系统质保周期：3年，从验收之日算起。
(7) 质保期服务：保证设备及系统性能稳定，如技术指标不能符合本协议的技术要求或达不到国家相关标准要求，卖方应限期解决，并由卖方承担给买方造成的一切后果。
(8) 保修期内若出现质量问题，应包含零件、配件、线缆或者整机的免费更换安装，差旅、交通、加班等费用受托方自行负责。
(9) 提供原厂售后服务承诺函。
(10) 兼容性：不同厂商的设备是否兼容；若不兼容，供应商不能以各种理由工作不配合、新增费用。
[bookmark: _Toc5830]2.3进度要求
	序号
	任务描述
	交付成果
	交付时间
	备注

	M1
	设备到货
及实施验收
	设备签收单、项目验收单
	T0+4周
	T0月为合同生效

	M2
	质保服务
	质保报告
	验收后+3年
	


[bookmark: _Toc7629]2.4交付日期及地点
交货地点：上海。
交货验收时间：合同签订后1个月。
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