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生产监控设备及管理软件采购项目
项目需求描述
[bookmark: _Toc11868]1 项目背景
为助力飞机制造实现高质量、高产量的生产目标，需将现有生产模式进行针对性优化，强化安全风险洞察能力，构建能够辅助企业实现长期稳定生产的现场管理能力，提供丰富的安全数字化应用。对机库、改装机库等建设完善的生产监控系统，实现对生产区域的无死角、智能化视频覆盖。
[bookmark: _Toc8295]2 采购清单
[bookmark: _Toc25697]2.1商品型号及参数
	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	技术规格

	1 
	云台摄像机
	海康威视
	DS-2DY5432DW-DQ(D)
	台
	20
	★400万32倍双光自纠偏云台（含壁装支架、监控平台软件接入许可）
★400万像素，支持2560 × 1440分辨率
★焦距5.5 mm～176 mm 32倍光学变倍，16倍数字变倍
超低照度彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
支持第三方通过SDK获取/配置云台和聚焦状态值，预置点是否到位反馈，保障抓图清晰
支持玻璃加热除雾
传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距：5.5 mm~176 mm，32倍光学变倍
视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远）
垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远）
对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远） 
★补光灯类型：红外850nm补光，白光补光
补光灯距离：白光100m
红外150m 
★水平范围：0~360°连续旋转，云台连续进行50 万次PT 运动后，云台定位准确度小于等于0.1°
★垂直范围：180°（+90°～-90°）
水平速度：0.1°~200°/s
垂直速度：0.1°~50°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
★视频压缩标准：主码流：H.264，H.265
★子码流：H.264，H.265，MJPEG
★三码流：H.264，H.265，MJPEG 
宽动态：支持真宽动态 
电流及功耗：AC：24 V ± 25% 
DC：36 V ± 25%
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃，湿度小于95%
除雾：玻璃加热
网络接口：内置RJ45网口，支持10 M/100 M网络数据
SD卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDXC卡插槽（最大支持512 GB）
防护：IP66，TVS 6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准

	2 
	智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2DF7C432MX-D/LM/VR
	台
	70
	400万32倍大模型智能球
★设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
★AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，
★支持32倍光学变倍，16倍数字变倍
支持GB35114A级安全加密
采用双光补光，暖白光和红外补光
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
★最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 
★焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍
视场角：60.2-2.3度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
★水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 
宽动态：120 dB超宽动态 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
报警：2路报警输入，1路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A
最大功耗：30 W（其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W）
工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95%
防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 

	3 
	智慧园区管理平台软件V1.0
	海康威视
	Infovision iPark Platform-VMS
	套
	1
	★1000个监控平台软件许可，兼容现有监控平台。视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

	4 
	监控平台组件定制拼接
	海康威视
	海康定制
	套
	1
	1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 以文搜图能力：32路 以图搜图能力：32路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，总库容10万张 目标抓拍：16路视频流（2MP） 目标比对：32路图片流。

	5 
	网络交换机
	新华三
	S5590-48S4XC-EI
	台
	10
	★L3以太网交换机主机,支持48个100/1000Base-X SFP端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot;
2 * 180W 资产管理交流电源模块(电源侧出风);
2 * 风扇模块(风扇侧出风)


[bookmark: _Toc4176]2.2服务要求
(1) 所有设备均具备相关国家强制认证。
(2) 交货时间：合同生效后2周内完成设备到货。					
(3) 交货地点：上海浦东。
(4) 部署实施：设备到货后2周内完成部署实施。
(5) 人员及安装调试：设备产品需派专业技术服务工程师现场安装，包含强弱线缆安装连接。设备实施所需配电设施、线材、装饰材料、室外立杆等均由设备供应商提供。
(6) 设备及系统质保周期：3年，从验收之日算起。
(7) 质保期服务：保证设备及系统性能稳定，如技术指标不能符合本协议的技术要求或达不到国家相关标准要求，卖方应限期解决，并由卖方承担给买方造成的一切后果。
(8) 保修期内若出现质量问题，应包含零件、配件、线缆或者整机的免费更换安装，差旅、交通、加班等费用受托方自行负责。
(9) 提供原厂售后服务承诺函。
(10) 兼容性：不同厂商的设备是否兼容；若不兼容，供应商不能以各种理由工作不配合、新增费用。
[bookmark: _Toc4700]2.3进度要求
	序号
	任务描述
	交付成果
	交付时间
	备注

	M1
	设备到货
及实施验收
	设备签收单、项目验收单
	T0+4周
	T0月为合同生效

	M2
	质保服务
	质保服务报告
	验收+3年
	


[bookmark: _Toc29274]2.4交付日期及地点
交货地点：上海浦东。
交货验收时间：合同签订后1个月。
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