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【接口适配系统】项目需求描述
[bookmark: _Toc10328]1 项目背景
接口适配系统用于匹配被测设备的接口、模块、通信协议等，可用于被测设备的收发测试，以及测试数据的分析。具备对ARINC429接口、串口（RS422、RS485、RS232）、模拟接口、离散量接口、以太网接口信号激励、分析和测试能力。
[bookmark: _Toc29429]2 采购清单/项目要求/服务内容
[bookmark: _Toc29824]2.1商品型号及参数
	序号
	项目
	设备
	数量
	预算

	1
	接口适配系统
	接口适配系统
	1套
	Xxx



接口适配系统用于匹配被测设备的接口、模块、通信协议等，可用于被测设备的收发测试，以及测试数据的分析。具备对ARINC429接口、串口（RS422、RS485、RS232）、模拟接口、离散量接口、以太网接口信号激励、分析和测试能力。
a) 信号激励：
1） 提供系统测试所需ARINC429信号 、离散量信号、模拟信号、串口信号和以太网信号所需激励；
2） 提供不少于40路ARINC429输出通道；
3） 提供不少于20路离散信号发送通道；
4） 提供不少于2路模拟音频信号输入通道数注入接口；
5） 提供不少于2路串口通信通道；
6） 提供不少于2路以太网通信通道。
b) 信号采集：
1） 提供系统测试所需ARINC429信号、离散量信号、模拟信号、串口信号和以太网信号数据采集和解析功能，为系统测试分析提供支撑；
2） 提供不少于40路ARINC429输入通道的信号采集与解析功能；
3） 提供不少于20路离散信号接收通道的信号采集与解析功能；
4） 提供不少于2路模拟音频信号输出通道采集接口；
5） 提供不少于2路串口通信通道信号采集与解析功能；
6） 提供不少于2路以太网通信通道信号采集与解析功能。
c) 配套测试台和线缆：
1） 提供设备所需测试台；
2） 提供被测设备与测试台间线缆；
3） 提供信号激励、信号采集系统与测试台间线缆；
4） 提供测试台与成品电源间线缆。
[bookmark: _Toc11430]2.2人员配备
无。
[bookmark: _Toc27411]2.3★服务要求
交付物质保期为六十（60）个月，自交付物验收合格之日起算。在质保期内交付物出现质量问题的，乙方应自负费用自行或在获得甲方书面同意后安排第三方替换、维护修理、保养及更换有质量问题的交付物。若有质量问题的交付物经乙方修理后无法通过验收，则乙方有权安排第三方修理，由此产生的全部费用由乙方承担。在质保范围内经修理或更换交付物的质保期应从修理或更换的交付物验收合格之日起算，质保期限应为原提交修理或更换的交付物剩余质保期或三十（30）个月，以二者较长者为准。
[bookmark: _Toc25502]2.4进度要求
	序号
	任务描述
	交付成果
	交付时间
	备注

	M1
	项目执行
	设备/系统交付、验收
	T0+2个月
	T0月为合同生效

	M2
	试运行
	试运行期满1年
	验收后1年
	

	M3
	质保期
	质保期5年
	验收后5年
	


[bookmark: _Toc25912]2.5交付日期及地点
1) 乙方应在合同签订后2个月内完成设备/系统交付。
2) 交付地点为：甲方指定地点。
[bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc19115]2.6安装及调试要求
1) 乙方提供的设备安装应在甲方使用的系统平台中完成系统的搭建、连接、调试；
2) 乙方应提供相匹配的安装工具、设备操作和维修专用工具，且须保障全系统安装完成；
3) 乙方须完成设备/系统的搭建、连接、调试；
4) 乙方须提供设备现场安装、调试服务以及配合完成系统集成，并承担相应的全部费用；
5) 乙方须派遣称职的技术人员到现场负责设备安装和调试工作，并有责任解答技术人员提出的问题；
6) 乙方须对安装和调试工作进行详细记录，安装和调试工作结束后，由相关人员在记录文件上签字并备案；
7) 乙方须提供相匹配的安装工具、设备操作和维修专用工具及设备各系统关键件备件包，列出详细清单；
8) 乙方应提供设备/系统的使用培训，并提供教材，培训时间和培训地点为甲方指定地点。
[bookmark: _Toc6078]2.7交付物要求
	序号
	项目
	数量
	类型
	备注
	阶段

	1 
	接口适配系统
	1套
	硬件
	
	M1

	2 
	系统详细设计和实施方案
	1份
	文档
	电子+纸质
	

	3 
	装箱清单
	1份
	
	电子+纸质
	

	4 
	设备计量报告或检定证书或校准证书
	1份
	
	按需，电子+纸质
	

	5 
	可安装程序及源码（存储介质）
	1份
	
	按需，电子+纸质
	

	6 
	接口设计方案
	1份
	
	电子+纸质
	

	7 
	安装调试记录
	1份
	
	电子+纸质
	

	8 
	设备/系统测试大纲
	1份
	
	电子+纸质
	

	9 
	设备/系统测试报告
	1份
	
	电子+纸质
	

	10 
	设备出厂合格证明书
	1份
	
	电子+纸质
	

	11 
	设备/系统培训材料及培训记录
	1份
	
	电子+纸质
	

	12 
	设备/系统产品使用维护说明书
	1份
	
	电子+纸质
	

	13 
	安全技术操作规程
	1份
	
	电子+纸质
	

	14 
	选型安全性能审查表
	1份
	
	按需，电子+纸质
	

	15 
	安全技术交底书
	1份
	
	按需，电子+纸质
	

	16 [bookmark: _Toc17327]
	试运行报告
	1份
	
	按需，电子+纸质
	M2


[bookmark: _Toc9226][bookmark: _GoBack]3 采购方式
根据《商飞软件有限公司采购管理办法》第8.4.1条，建议采用谈判方式选择供应商。


注：★项目不允许负偏离。

